**Scenario’s**

In deze configuratie zitten nog veel fouten. Bekijk voor elk scenario wat de vereiste connectie is en probeer elk scenario werkend te krijgen. Doe dit bij voorkeur in de aangegeven volgorde. Als er een paswoord ingesteld is staat dit op “cisco”.

Elke scenario (behalve scenario 7) bevat slechts één fout die moet verbeterd of toegevoegd worden. Het is dus niet nodig verdere configuraties te doen aan het netwerk.

1. Ping van laptop 0 naar laptop 1
2. Zorg ervoor dat de PC’s ook een dynamisch IP-adres verkrijgen van de DHCP-server. De DHCP-server is ingesteld.
3. Ping van Laptop 0 naar PC0
4. Ping van de management laptop naar Switch2 (S2)
5. Maak een SSH-connectie van de management laptop naar Switch2 (S2)
6. Ping van de management laptop naar Switch1 (S1)
7. Ping van laptop 0 naar Switch1 (S1): in dit scenario zitten twee fouten
8. Ping van laptop 0 naar de webserver in het andere netwerk
9. Ping van PC 0 naar de webserver (de wijziging moet toelaten dat scenario 8 ook blijft werken). De webserver is ingesteld.