enable

conf t

hostname +

ip domain-name \* (website adres)

line console 0

password cisco

login

enable secret

service password-encryption

crypto key generate rsa (key value ingeven, wordt gegeven)(pauze)

ip ssh version 2

username \* secret °

line vty 0 15

transport input ssh

login local

password à

end

exit